Prilog 4. Tehnička specifikacija za servis i održavanje autoklava i sterilizatora

A) Redovno održavanje autoklava i sterilizatora 

Tablica 1 
	Red. broj
	Opis stavke
	DA/NE

	1. 
	Provjera i čišćenje sterilizacijske komore
	

	2. 
	Provjera sigurnosnih ventila
	

	3. 
	Pražnjenje, čišćenje i kontrola rezervoara i senzora nivoa vode
	

	4. 
	Provjera i čišćenje matične ploče napajanja
	

	5. 
	Provjera, podešavanje i podmazivanje šarki vrata
	

	6. 
	Provjera funkcionalnosti pumpe
	

	7. 
	Zamjena bakteriološkog filtera i brtvila – servisni dio
	

	8. 
	Zamjena brtve vrata – servisni dio
	

	9. 
	Atestiranje sigurnosnog ventila i manometra svake dvije godine
	

	10. 
	Jamstveni rok na izvršenu uslugu minimalno 6 mjeseci
	

	11. 
	Provođenje testa sigurnosti i ispravnosti uređaja prema normi HRN IEC 60601 standardu 
	



Servisom su obuhvaćene usluge navedene u gornjoj tablici, potreba za održavanje (zamjenom dijelova i sl) pojedinog autoklava i sterilizatora se vrši tek nakon što odabrani ponuditelj Naručitelja obavijesti ili pošalje ponudu te Naručitelj isto prihvati.


 B) Popravci autoklava i sterilizatora na poziv Naručitelja zbog zastoja nastalih u radu, čiji su uzroci tehničke prirode (razni mehanički kvarovi, razni električni i elektronski kvarovi), a po pozivu Naručitelja.  Odabrani ponuditelj je obvezan, na poziv Naručitelja, izvršiti uslugu popravka autoklava i sterilizatora u roku od 48 sati, u vremenu od 07.00 do 20.00 sati. U slučaju nemogućnosti izvršenja usluga u navedenom roku, dužan je bez odgađanja o tome izvijestiti Naručitelja pisanim putem uz obrazloženje, te dostaviti zamjenski autoklav i sterilizator.


